采购项目概况：双极射频电极等医用耗材及配套设备项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2025012/01 | 双极射频电极及配套设备 | 1.适用范围：用于骨科手术中对软组织的切割、消融、凝固和止血治疗2.灭菌要求：产品应灭菌3.其他要求：产品需为一次性使用产品；按需配置配套主机、脚踏开关、手柄、小关节刀头等 | 各规格 | 原UBE射频机组项目 |
| WYYYCGC-2025012/02 | 关节镜射频和刨削刀头及配套设备 | 1. 适用范围：用于软组织的消融和凝血以及骨和软组织的刮除和切除

2.灭菌要求：产品应灭菌3.其他要求：产品需为一次性使用产品；按需配置配套主机、脚踏开关、手柄、小关节刀头等 | 各规格 | 原低温等离子射频系统（小关节）和关节镜刨削动力系统（小关节）项目 |
| WYYYCGC-2025012/03 | 刨削刀头及配套设备 | 1.适用范围：在关节镜下切除术中切割和去除患者的软组织2.灭菌要求：产品应灭菌3.其他要求：产品需为一次性使用产品；按需配置配套主机、脚踏开关、手柄、小关节刀头等 | 各规格 | 原关节镜刨削动力系统项目 |
| WYYYCGC-2025012/04 | 射频消融系统及配套设备 | 1.适用范围：用于骨科手术中切除组织和骨粘附物2.灭菌要求：产品应灭菌3.其他要求：产品需为一次性使用产品；按需配置配套主机、脚踏开关、手柄、小关节刀头等 | 各规格 | 原关节镜等离子射频系统项目 |